

Настройка фотоловушек для отправки ММS:

1. Разархивируйте программу перед началом использования.
2. Запустите программу настройки BMC Config и укажите нужную модель фотоловушки и нажмите ОК:




1. В списке стран необходимо выбрать страну «Russia» и сотового оператора sim-карта которая установлена в фотоловушку, настройки сами установятся, чтобы проверить нажмите на кнопку «Wap/Internet Parameters»




1. Нажмите на кнопку «Change Setting», чтобы перейти в настройки фотоловушки

Проверьте чтобы был выбран в разделе «Send To» пункт Phone[MMS] и в разделе «Send Mode» пункт Instant – max number: unlimited.

После как вы настроите фотоловушку нажмите ОК.



1. В главном окне не забудьте указать номер телефона администратора в поле Administrator number. Если нужно чтобы фотоловушка отправляла на другие номера телефонов, заполните пустые поля.



1. Следующий этап, вставьте съемный носитель в картридер, в поле куда сохранить файл выберете ваш носитель и нажмите на кнопку «Save».

Проверьте чтобы на вашей флеш-карте была папка GSM, внутри папки был текстовый файл с названием вашей фотоловушки.

1. Далее вставьте накопитель в фотоловушку, переключите фотоловушку в тестовый режим для загрузки настроек.

Подождите пока на экране не появится сигнал связи и названия вашего сотового оператора, после чего можете переключить переключатель в положение «ON».

1. Фотоловушка готова к работе.