


Настройка фотоловушек для отправки GPRS:

1. Разархивируйте программу перед началом использования.
2. Запустите программу настройки BMC Config и укажите нужную модель фотоловушки и нажмите ОК:



1. В списке стран необходимо выбрать «Others…» после чего сразу же откроется окно с настройками «Wap/Internet Parameters»





1. Далее заполняем поля:

Заполняем параметры сотового оператора sim-карта которая установлена в фотоловушку «Wap Setting»

Выберете те настройки которые принадлежат вашему сотовому оператору

**Мегафон:**

Точка доступа(APN): mms

Имя пользователя(Account, User Name): mms

Пароль(Password): mms

Адрес сервера(MMSC): http://mmsc:8002

Адрес прокси(IP, Proxy): 10.10.10.10

Порт прокси(Port): 8080

**МТС:**

Точка доступа(APN): mms.mts.ru

Имя пользователя(Account, User Name): mts

Пароль(Password): mts

Адрес сервера(MMSC): http://mmsc

Адрес прокси(IP, Proxy): 192.168.192.192

Порт прокси(Port): 8080

**Билайн:**

Точка доступа(APN): mms.beeline.ru

Имя пользователя(Account, User Name): beeline


Пароль(Password): beeline

Адрес сервера(MMSC): http://mms/

Адрес прокси(IP, Proxy): 192.168.094.023


Порт прокси(Port): 8080

1. Далее заполните параметры «Internet setting»



**Внимание!!!** Выберете те настройки которые принадлежат вашему серверу от почты (mail, yandex, gmail)

**Ваша почта должна совпадать с выбором smtp сервера.**



Настройки операторов:  
Билайн   
APN= internet.beeline.ru   
Account= beeline   
Password= beeline

МТС  
APN= internet.mts.ru   
Account=mts   
Password=mts


Мегафон  
APN=internet  
Account=gdata  
Password=gdata

После как все поля заполнены, нажмите ОК.


1. Чтобы настроить параметры фотоловушки, нажмите на кнопку «Change Setting», чтобы перейти в настройки фотоловушки

Проверьте чтобы был выбран в разделе «Send To» пункт Email [GPRS] и в разделе «Send Mode» пункт Instant – max number: unlimited.

После как вы настроите фотоловушку нажмите ОК.



1. В главном окне не забудьте указать номер телефона администратора в поле Administrator number и электронную почту. Если нужно чтобы фотоловушка отправляла на другие электронные почты, заполните пустые поля.



1. Следующий этап, вставьте съемный носитель в картридер, в поле куда сохранить файл выберете ваш носитель и нажмите на кнопку «Save».

Проверьте чтобы на вашей флеш-карте была папка GSM, внутри папки был текстовый файл с названием вашей фотоловушки.

1. Далее вставьте накопитель в фотоловушку переключите фотоловушку в тестовый режим для загрузки настроек.

Подождите пока на экране не появится сигнал связи и названия вашего сотового оператора, после чего можете переключить переключатель в положение «ON».

1. Фотоловушка готова к работе.